Guia de Mudança de RCU na Zgemma
1. Informações da Imagem[image: ]
2. Tipo de Controlo Remoto
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3. Guia de Instalação
[image: ]
Selecione RCU Menu > Setup > Sistema
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Selecione “Expert settings” ou “Exportar definições”
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Selecione  configurar tipo de controlo pressionando a tecla ok
[image: ]
Selecione h7, h9, novo modelo, etc… e pressione o botão verde para guardar.
Agora pode usar o novo modelo de RC pressionando a telca ok para confirmar.
4. Outros
As outras imagens são o mesmo que o openpli. Pode usar por exemplo o openatv, openvix etc.
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